福建师范大学校园消防安全检查指引（2024版）

（表6：本指引适用于校园内仓储空间）

场所名称：

地址：

场所面积： 所在层数：

所属单位： 单位分管消防安全责任人：

主管部门及负责人：

联系人及联系电话： 检查时间：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查评价 | | 备注 |
| 是 | 否 |
| 1 | 疏散通道不堵塞或不锁闭； |  |  |  |
| 2 | 安全出口标识明显，不堵塞或不锁闭，若安全出口为钢化玻璃门有在门边配置安全锤； |  |  |  |
| 3 | 不圈占或遮挡消防器材和消防设施； |  |  |  |
| 4 | 按要求配置消防器材（□灭火器 □应急照明及应急疏散指示灯 □室内消火栓内水带水枪等配件 □防火门）；（请在场所有配置消防器材前面的“□”打“√”）； |  |  |  | |
| 5 | 消防器材保持完好有效（□灭火器 □应急照明及应急疏散指示灯 □室内消火栓内水带水枪等配件 □防火门）；（请在场所有配置消防器材前面的“□”打“√”） |  |  |  | |
| 序号 | 检查内容 | 检查评价 | | 备注 |
| 是 | 否 |  |
| 6 | 消防设施保持完好有效（□室内消火栓系统 □自动喷水灭火系统 □火灾自动报警系统 □防排烟系统 □气体灭火系统□火灾报警控制设备）；（请在场所有配置消防设施前面的“□”打“√”） |  |  |  |
| 7 | 电气线路按消防技术标准敷设，所有电气线路穿管保护，不存在乱拉乱接电线现象，不存在电线老化电线接头裸露现象，不存在电气线路荷载不够现象等； |  |  |  |
| 8 | 电动车不在仓储空间内违规充电或违规停放； |  |  |  |
| 9 | 仓库内易燃可燃物品不靠近电源插座； |  |  |  |
| 10 | 配电箱箱体完整，下面不堆放杂物； |  |  |  |
| 11 | 具有火灾爆炸危险性的物品应根据物品特性独立存放，实验室危化品、危废按相关要求存储； |  |  |  |
| 12 | 人员离开及时断电； |  |  |  |
| 13 | 在场所有易燃可燃物品地方严禁明火，并在场所明显位置张贴禁火禁烟标志； |  |  |  |
| 14 | 有专人对仓储空间进行每日巡查、检查，并建立台账； |  |  |  |
| 15 | 确需电气焊明火作业时，要经政府相关职能部门审批同意后向学校相关部门报备，暂停场所使用，并落实人员持证上岗，现场有监护人，圈定施工区域，设置消防器材，确认无火灾、爆炸危险后方可施工。 |  |  |  |

检查结果：□合格 □不合格（有1项无法达到要求的，即认定为不合格，应立即整改）

自查人员签名：

单位分管消防安全责任人签名：

主管部门负责人签名：

填表注意事项及对照标准：

1.根据场所实际情况填写，在“是”或“否”栏目内打“√”；

2.根据自查结果，可立行立改，应及时纠正；无法立即整改的，应切断危险源，并编制整改方案，整改方案内容包括：整改措施、责任人、时限，在自查当日报主管部门审核后，于自查当日2个工作日内报保卫处消防科。